**PIP LOGSTOR – OCELOVÉ POTRUBÍ**

Předizolované potrubí se používá pro dopravu médií s teplotou do 150°C. Základem je medionosná ocelová roura z materiálu P235GH. Jako tepelná izolace je použita polyuretanová pěna, která může být dodána ve třech izolačních třídách/tloušťkách. Vnějším pláštěm předizolovaného potrubí je pak PEHD potrubí. Předizolované potrubí je standardně vybaveno detekčními vodiči pro monitoring izolačního stavu potrubí. K předizolovanému potrubí se dodávají příslušenství jako jsou oblouky, odbočky, montážní spojky atd.

Katalogové listy:

* Předizolované potrubí LOGSTOR - ocelové